전자문서 이용가능
[별지 제4호서식] <개정 2009.6.30>		(앞 쪽)
입체디자인 도면 (【디자인일련번호】) 【디자인의 대상이 되는 물품】 【디자인의 설명】 【디자인창작내용의 요점】 【사시도】 【정면도】 【배면도】 【좌측면도】 【우측면도】 【평면도】 【저면도】 210㎜×297㎜ (보존용지(2종) 70g/㎡)

(뒤 쪽) [서식의 용도 및 관련규정] 이 서식은 디자인심사등록출원서, 유사디자인심사등록출원서 또는 디자인무심사등록출원서, 유사디자인무심사등록출원서에 첨부하여 제출합니다(관련규정 : 「디자인보호법」 제9조제2항). ※ 기재요령 1. 일반적 유의사항 가. 용지는 가로 210㎜, 세로 297㎜ (보존용지(2종) 70g/㎡)의 A4 용지를 세로로 하여 상단을 철합니다. 나. 용지는 상단 40㎜, 좌단 25㎜, 하단 및 우단 20㎜의 여백을 두고 내용을 기재하며, 용지의 하단여백 중앙에 아라비아숫자로 쪽 번호를 기재합니다. 다. 도면은 진한 먹물 또는 제도용 흑색 잉크로 선명(300dpi 이상의 해상도)하게 도시하며, 연필, 잉크(제도용 흑색 제외), 크레파스 또는 그림물감을 사용하여서는 안됩니다. 컴퓨터 프로그램을 이용하여 생산된 이미지파일인 경우에도 위에 준하여 도시합니다. 라. 도형 내에는 중심선, 기선(基線), 수평선, 음영 등을 표시하기 위한 세선(細線) 또는 농담(濃淡), 내용의 설명을 하기 위한 지시선, 부호 또는 문자를 기입할 수 없습니다. 다만, 사시도(斜視圖)에 음영을 가할 경우에는 모양과 혼동되지 아니하는 범위 안에서 세선, 점 또는 농담 등을 제한적으로 사용할 수 있습니다. 마. 식별항목의 기재 (1) 서식에 규정된 각 표제는 식별기호(【 】)와 식별항목명으로 구성된 식별항목으로 기재하며, 식별항목의 다음 행에 해당 내용을 기재합니다. (2) 식별기호(【 】)는 식별항목 외의 용도로 사용할 수 없습니다. (3) 도면 내용은 필요한 경우에 가로(횡)로 배치할 수 있으나, 도면 내용의 상단이 용지의 우측이 되도록 배치하며, 【○○도】식별항목은 가로(횡)로 기재하여서는 아니 됩니다. (4) 각 도면의 식별항목은 【사시도】,【정면도】,【배면도】,【좌측면도】,【우측면도】,【평면도】 및 【저면도】란의 순으로 사시도와 6면도를 기재합니다. 그 외에 사용상태도, 전개도, 단면도, 절단부단면도, 확대도 기타 필요한 참고도를 추가하려는 경우에는【참고도 1】,【참고도 2】… 순으로 식별항목을 만들어 기재하되, "사용상태도", "전개도", "확대도", "단면도" 등과 같은 참고도의 명칭은 다음 예와 같이 【참고도 ○】란의 다음 행에 기재합니다. 또한, 【참고도】란을 제외한 도면의 식별항목은 최초 출원시에 도면의 일부 내용이 없는 경우에도 해당 식별항목을 삭제할 수 없습니다. [예] 【참고도 3】 절단부 단면도
	해당 도면 내용
(5) 디자인내용을 충분히 설명하기 위하여 여러 벌의 사시도 및 6면도가 필요한 경우(움직이는 것, 열리는 것 등의 디자인으로서 변화 전·후의 상태를 각각의 도면에 표현하고자 할 경우 등)에는 다음 예와 같이 각 도의 식별항목명에 영문자 대문자(A, B…순)를 기재하여 구분하고, 【디자인의 설명】란에 통상적인 디자인의 설명을 먼저 한 후에, "변화 전 상태의 도면은 A, 변화 후 상태의 도면은 B"라고 설명하는 방식으로 그 구분기준을 명시합니다. [예] 【디자인의 대상이 되는 물품】 【디자인의 설명】 【디자인창작내용의 요점】 【사시도 A】 【정면도 A】 【배면도 A】 【좌측면도 A】 【우측면도 A】 【평면도 A】 【저면도 A】 【참고도 A-1】 【참고도 A-2】 【사시도 B】 【정면도 B】 【배면도 B】 【좌측면도 B】 【우측면도 B】 【평면도 B】 【저면도 B】 【참고도 B-1】 【참고도 B-2】 (6) 복수디자인등록출원의 도면인 경우에는 다음 예와 같이【디자인의 대상이 되는 물품】란의 위에 【디자인일련번호】란을 만들어 해당 일련번호를 기재합니다. [예] 【디자인일련번호】 M03 【디자인의 대상이 되는 물품】신사복 바. 도면의 쪽수가 여러 쪽인 경우에는 다음 예와 같이 각 디자인마다 각 페이지 하단의 여백중앙에 도면의 총 쪽수와 해당 쪽과의 일련관계를 표시합니다. [예] 3-1, 3-2, 3-3 2. 도면의 작성방법 가. 도면의 기초정보 (1)【디자인의 대상이 되는 물품】란에는 디자인등록출원서와 동일하게 디자인의 대상이 되는 물품명을 기재합니다. (2)【디자인의 설명】란은 「디자인보호법 시행규칙」 별표 2(디자인의 설명의 기재사항)에 따라 기재합니다. (3)【디자인창작내용의 요점】란은 「디자인보호법 시행규칙」 별표 3(창작내용의 요점의 기재방법)에 따라 기재합니다. 나. 일반적 디자인의 도면 (1) 입체를 표현하는 도면은 사시도(斜視圖)와 정투상도법(正投象圖法)에 의하여 동일한 축적으로 작성한 정면도(正面圖)·배면도(背面圖)·좌측면도(左側面圖)·우측면도(右側面圖)·평면도(平面圖) 및 저면도(底面圖)(이하 "6면도"라 함)를 하나의 디자인도로 하고, 사시도의 디자인과 6면도의 디자인을 동일하게 도시합니다. 다만, 아래 표의 경우에 해당하는 때에는 일부도면을 생략할 수 있으며, 이 때에는 식별항목의 다음 행에 그 뜻을 아래 표의 기재방법과 같이 기재합니다. [일부도면의 생략이 가능한 경우와 기재방법]
도면의 생략이 가능한 경우			생략 가능한 도면	기재 방법
가. 정면도와 배면도가 동일 또는 대칭인 경우			【배면도】	“정면도와 동일(대칭)"
나. 좌측면도와 우측면도가 동일 또는 대칭인 경우			【일방의 측면도】	“좌측(우측)면도와 동일(대칭)”
다. 평면도와 저면도가 동일 또는 대칭인 경우			【평면도】 또는 【저면도】	“저면도와 동일(대칭)” 또는 “평면도와 동일(대칭)”
라. 가, 나, 다 외에 6면도 중 같은 도면이 여러 개인 경우			같은 도면 중 1개를 제외한 나머지 도면	해당 내용을 설명
마. 대형의 기계 등으로 설치 또는 정치되어 있어서 상시 저면을 볼 수 없는 경우			【저면도】	해당 내용을 설명
바. 화상디자인의 경우			【사시도】, 【배면도】, 【좌측면도】【우측면도】,【평면도】, 【저면도】	해당 내용을 설명
[예] 정면도와 배면도가 동일하여 배면도를 생략하는 경우 【배면도】 정면도와 동일 ※ 출원시에는 도면의 일부생략이 가능한 경우를 제외하고는 원칙적으로 사시도와 6면도를 모두 제출하여야 합니다. 출원시 일부도면을 제출할 수 없는 경우에는 해당 도면의 식별항목 다음 행에 "추후제출"이라고 기재하고, 「디자인보호법 시행규칙」 별지 제2호서식(보정서)에 따라 보정합니다. (2) 물품이 입방체인 경우에는 반드시 그 물품의 디자인을 쉽게 파악할 수 있는 방향에서 본 사시도를 먼저 도시하여야 하며, 사시도로 파악이 곤란한 경우는 사용상태도를 【참고도】란에 도시하여야 합니다. 사시도에 음영을 가할 경우에는 모양과 혼동되지 아니하는 범위 안에서 제한적으로 도시합니다. (3) (1), (2)항의 도면만으로 그 디자인을 충분히 표현할 수 없는 때에는 전개도·단면도·절단부단면도·확대도 및 그 밖에 필요한 도면을 【참고도】란에 추가합니다. (4) 물품의 일부분의 도시를 생략하여도 디자인을 명백히 알 수 있거나, 도면 작성상 생략하지 아니할 수 없을 경우에는 1부분의 도시를 생략할 수 있으며, 이 경우에는 생략한 부분을 두선의 평행한 1점쇄선으로 절단한 것처럼 표시하고, 【디자인의 설명】란에 그 취지 및 생략한 부분의 도면상 길이를 기재합니다. (5) 봉재, 선재, 판재, 관재 등과 같이 형상이 연속하는 것 또는 지물과 같이 모양이 연속되거나 반복적으로 연속하는 것을 표시하는 도면은 그 연속 또는 반복적으로 연속하는 상태를 알 수 있게 도시하며, 【디자인의 설명】란에 형상이나 모양이 한 방향 또는 상하좌우로 연속 또는 반복하는 것인지 등을 기재합니다. (6) 단면도 또는 절단부단면도의 절단면에는 평행사선을 긋고(이질의 결합에 따른 디자인적 표현을 나타내고자 할 때에는 각기 다른 방향의 평행사선을 긋습니다), 그 절단된 부분을 그 밖의 도면에서 쇄선(鎖線)으로 표시하되, 쇄선의 양끝에 부호를 붙이고 화살표로 절단면을 보는 방향을 표시합니다. (7) 부분확대도를 그릴 경우에는 그 확대한 부분을 해당 부분확대도의 원래의 도면에 쇄선으로 표시합니다. 이 경우에 쇄선은 도형 안에 들어가도록 표시하여서는 아니 되며, 그 쇄선의 양단에는 부호를 표시하고 부분확대도를 그린 방향을 표시할 경우에는 화살표로 그 표시를 합니다. 다. 특수한 디자인의 도면 (1) 조립완구와 같이 그 구성물의 도면만으로는 사용의 상태를 충분히 표현할 수 없는 것은 그 만들어지는 상태 또는 완성된 상태를 표시하는 사시도를 첨부하고, 조립한 후 분해하는 것과 같이 조립한 상태의 도면만으로는 분해된 상태를 충분히 표현할 수 없는 것은 각 구성물의 사시도를 추가합니다. (2) 움직이는 것, 열리는 것 등의 디자인으로서 움직임 또는 열림에 따라 디자인이 변화하는 것은 변화 전과 변화 후 상태의 도면을 각각 도시합니다. (3) 물품의 전부 또는 일부가 투명한 디자인의 도면은 다음의 요령에 의하여 작성합니다. ① 바깥쪽 둘레가 무색하여 모양이 없는 경우에는 투명하게 보이는 부분은 보이는 대로 표시합니다. ② 바깥쪽 둘레의 외면·내면 또는 그 두께면의 어느 한 부분에 모양 또는 색채가 표시되어 있는 경우에는 뒷면 또는 밑바닥의 모양 또는 색채를 나타내지 아니하고 겉으로 나타나는 모양 또는 색채만을 나타냅니다. ③ 바깥쪽 둘레의 외면·내면 또는 그 두께면이나 바깥쪽에 둘러싸인 내부의 어느 곳에 2 이상의 형상·모양 또는 색채가 표현되어 있는 경우에는 각각 그 형상·모양 또는 색채를 각 면에 표시합니다. 라. 부분디자인의 도면 (1) 부분디자인을 도면에 도시하는 경우에는 해당 디자인의 대상이 되는 물품의 전체디자인 중 부분디자인으로 디자인등록을 받고자 하는 부분은 실선(實線)으로 표현하고, 그 외의 부분에 관한 형상은 파선(破線)으로 표현하여 부분디자인으로 등록받고자 하는 부분을 명확히 특정합니다. (2) 부분디자인을 견본으로 출원하는 경우에는 해당 디자인의 대상이 되는 물품의 전체디자인 중 부분디자인으로 디자인등록을 받고자 하는 부분 이외의 부분에 대해서는 검정색 등 무채색으로 칠하여 부분디자인으로 등록받고자 하는 부분을 명확히 특정합니다. (3) 부분디자인을 사진으로 출원하는 경우에는 해당 디자인의 대상이 되는 물품의 전체디자인 중 부분디자인으로 디자인등록을 받고자 하는 부분 외의 부분에 대해서는 검정색 등 무채색으로 칠하여 부분디자인으로 등록받고자 하는 부분을 명확히 특정한 다음 이를 촬영한 사진을 출원합니다. 다만, 전체디자인이 검정색 등 무채색만으로 구성되어 있어 무채색으로 칠하여 부분디자인으로 등록받고자 하는 부분을 명확히 특정하기 곤란한 경우에는 유채색을 이용할 수 있습니다. (4) 부분디자인을 디자인등록출원하는 경우에는 도면·사진 또는 견본에서 해당 부분을 특정하고 있는 방법에 대한 설명을 【디자인의 설명】란에 기재합니다. (5) 그 밖의 작성방법은 이 서식의 기재요령 제2호 도면의 작성방법 중 나. 일반적 디자인의 도면 및 다. 특수한 디자인의 도면을 참조하여 작성합니다. 3. 참고사항 가. 도면이 2면 이상으로 된 경우 처음 면 이외의 면에는 【디자인의 대상이 되는 물품】,【디자인의 설명】및【디자인창작내용의 요점】란의 기재를 생략할 수 있습니다. 나. 도면에 갈음하여 사진을 제출하는 경우에는 사진의 규격은 최대 가로 10㎝ × 세로 15㎝ 이하, 최소 가로 7㎝ × 세로 10㎝ 이상의 크기로 하여 명료하게 표현되도록 하며, 배경·음영 등이 나타나서는 아니 됩니다. 사진은 보조용지에서 떨어지지 아니하도록 부착하며, 다음 예와 같이 해당 도면 식별항목의 다음 행에 "도면대용 ○○면 사진"이라고 기재합니다. [예]【배면도】 도면대용 ○○면 사진
	해당 사진
다. 도면에 갈음하여 사진 또는 견본을 제출하는 경우에는 다음의 요건을 갖추어야 합니다. (1) 쉽게 파손되거나 변경·변질되지 아니할 것 (2) 취급 및 보존이 용이할 것 (3) 용지에 첨부할 경우 떨어질 염려가 없을 것 (4) 견본을 제출하는 경우 견본 1개와 견본의 사진(입체적인 것은 사시도와 6면도 사진, 평면적인 것은 표면도와 이면도 사진) 각 1통을 각각 이 서식에 첨부할 것 라. 복수디자인등록출원의 경우에도 이 서식의 기재요령에 따라 작성하나, 2개 이상의 디자인을 하나의 도면에 도시하여서는 아니 됩니다. 4. 전자문서 이용시 유의사항 가. 입력가능 문자 및 이미지 「전기통신기본법」 제29조에 따른 표준(KSC5601, KS 2바이트 완성형)문자에 포함된 문자 및 기호만을 사용하여 작성하여야 하며, 이에 포함되지 아니하는 특수문자 또는 도형 등은 이미지로 입력하여야 합니다. 나. 이미지는 다음과 같은 요령에 따라 입력합니다. (1) 도면 내용의 이미지 포맷은 해상도 300dpi부터 400dpi까지(300dpi 권장)의 흑백 TIFF(Tagged Image File Format) 이어야 합니다. (2) 디자인의 내용을 표현하기 위하여 반드시 필요한 경우에는 그레이스케일 또는 칼라 이미지의 입력이 허용되며, 이들의 이미지 포맷은 300부터 400dpi까지(300dpi 권장)의 JPEG(Joint Photographic Experts Group)이어야 합니다. (3) 도면 내용의 이미지는 ‘삽입그림’의 형태로 완전히 삽입·저장되어야 하며, ‘객체 연결 및 삽입’(OLE) 또는 ‘동적 자료교환’(DDE)의 형태로 연결되어서는 아니 됩니다.