붙임 1. 용어 설명

습식회수기술

습식회수는 가스를 액체흡수제와 접촉시킴으로 액상에 대한 용해도나 화학적으로 반응하는 성질을 이용하여 원하는 특정 성분을 선택적으로 분리･제거하는 기술이다. 흡수공정은 흡수제에 대상 기체를 물리적으로 용해시키는 물리흡수법과 흡수제 둥의 용질성분과 가스성분의 화학반응에 의해 흡수되는 화학흡수법으로 분류할 수 있다. 습식회수기술에 사용되는 흡수제로는 MEA (monoethanolamine), DEA (diethanolamine) 등의 amine계 유기용매와 암모니아가 가장 대표적이다.

건식회수기술

건식회수는 건식흡수제를 이용하여 흡수 또는 탄산화반응을 통해 이산화탄소를 포집하고 재생 또는 소성 과정을 거치면서 이산화탄소를 배출한다. 건식흡수제는 저온 영역에서 사용 가능한 알칼리금속계와 아민계 건식흡수제, 알칼리 토금속계 등이 있다.

이온성액체

이온성액체는 이온만이 존재하는 액체를 의미한다. 이온성액체는 상대적으로 크기가 큰 양이온과 작은 음이온으로 구성되어 있으며 각 이온을 조절하는 것에 의해 이온성액체의 물성을 변화시킬 수 있다. 이러한 물성변화를 통하여 이산화탄소 흡수가 용이한 이온성액체가 된다.

석탄가스화복합발전

석탄가스화복합발전 (Integrated Gasification Combined Cycle : IGCC)은 석탄원료로부터 전기뿐 아니라 수소, 액화석유까지 만들 수 있는 차세대 석탄발전기술이다. 석탄을 고온·고압 아래에서 가스화시켜 전기를 생산하는 친환경 발전기술이다.

붙임 2. 주요 국가(한국, 미국, 일본 및 유럽)의 연도별 출원동향

붙임 3. 이산화탄소 저감기술 관련 국내 출원인 동향

붙임 4. 습식･건식 회수 기술분야별 국내 출원동향

붙임 5. 습식 회수 기술 관련 흡수제별 출원동향