[붙임1] 병뚜껑 관련 특허출원 동향

[붙임2] 기능성 병뚜껑 특허출원 동향

[붙임3] 기능성 병뚜껑의 특허출원 비율

년도	'89~'93	'94~'98	'99~2003	2004~2008
병뚜껑 특허출원 건수	24	44	174	407
기능성 병뚜껑 특허출원 건수	6	13	89	288
기능성 병뚜껑의 특허출원 비율(%)	25.0	29.0	51.1	70.8

[붙임4] 주요특허 특허출원 현황

구분	특허출원번호	발명의 명칭	주요 기술내용	출원인
1	10-2004-0029114	첨가제 첨가 가능한 위조방지 이중캡	첨가제 첨가 가능한 위조방지 이중캡에 관한 것으로, 용기의 목부에 하캡을 두고, 하캡의 첨가제 수용 구멍에 누름캡을 결합시키며, 누름캡과 하캡을 감싸며 하캡과 누름결합수단을 사용하여 누른 후 하캡과 동시에 열 수 있도록 하는 첨가제 첨가 가능한 위조방지 이중캡.	(주)일랙콤
2	10-2005-0077675	이종물질을 수용한 배출장치의 구조	내용물을 담고 있는 용기와, 상기한 용기의 구부를 중심으로는 이종물질을 수용한 배출장치에 관한 것으로 상캡을 개방하면 배출대가 상향되면서 저장공간(221)의 내용물이 용기 내부로 낙하 희석되는 배출장치.	이정민, 이성재

구분	특허출원번호	발명의 명칭	주요 기술내용	출원인
3	10-2003-0038984	이중밸브를 갖는 병마개 조립체	토출몸체, 밸브 안착부와, 밸브몸체, 밸브판과, 제1 밸브, 제2 밸브를 포함하여 일정량의 내용물의 유출시키면서 외부로부터 위조된 내용물의 유입은 힘들도록 구성되어 양주와 같은 고가의 주류를 내용물로 하는 병의 내용물 위조가 힘들도록 구성된 병마개 조립체.	진로발렌타인주식회사
4	10-2006-7004198	광학 탬퍼 지시기가 장착된 알콜 음료병용 마개	개봉을 나타내는 기호가 캡의 하나 이상의 지점에서 캡의 측벽을 통하여 측면으로 보이고, 마개가 강제 시도에 의해 축 방향으로 병의 목에서 제거되거나 개봉되면 개봉이 발생했음을 시각적으로 보이게 하는 광학 지시기를 갖는 마개.	구알라 크로져 에스.피. 에이

구분	특허출원번호	발명의 명칭	주요 기술내용	출원인
5	10-1997-0704371	어린이 대책용기 및 뚜껑 조립체	최상부 벽, 환형 스커트, 나사산 스커트, 가압 가능한 가동 패널, 및 가동 패널과 일체로 성형되는 체결 탭을 구비하며, 나사산을 가진 용기 목부에서 개봉방향으로 회전하는 것을 방지하여 어린이가 용기의 내용물에 접근하는 것을 방지하는 뚜껑 조립체.	케르 그룸, 인코포레이티드
6	10-2006-0056295	안전마개	용기와 결합되는 나사, 상면 가장자리에 래칫돌기, 걸림홈이 형성된 내부마개와, 내부마개의 걸림홈들에 대응되도록 다수의 걸림돌기가 저면 가장자리에 일정각도 간격으로 배치되는 외부마개로 구성되고, 마개를 열 때 외부마개를 강하게 누르지 않을 경우 외부마개가 공회전하게 되어 어린이에 의한 개방을 방지하는 안전마개	상원상공 주식회사