<붙임>

1. 에어컨 관련 건강기술 출원동향

가. 연도별 출원동향

연도	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	계
건수	5	6	21	14	35	23	30	17	151

나. 내․외국인별 출원동향

구분	내국			외국
	대기업	중소기업	개인	일본	미국	중국
건수	100	8	10	31	1	1

다. 기술내용별 출원동향

기술내용	공기정화 기술	에어컨 제어기술	계
건수	101	50	151

2. 주요기술 내용

가. 공개특허공보 제10-2007-0099808호(살균 공기조화기)

출원인: LG전자

본 발명에 따른 살균 공기 조화기는 외관을 형성하며, 전면에 정화된 공기가 토출되는 토출구가 형성되는 본체; 상기 본체 내부에 구비되어 실내 공기를 정화시키는 공기청정장치; 및 상기 공기청정장치로 흡입되는 공기 중의 세균을 살균하는 김치균 필터가 포함된다.

제안되는 바와 같은 본 발명에 의하면, 공기청정장치로 흡입되는 공기 중의 세균이 살균되어 보다 쾌적한 실내 공기를 유지할 수 있음은 물론, 병원균이 살균되어 병원균의 호흡으로 인한 질병을 방지할 수 있는 효과가 있다. 특히, 김치유산균발효물의 우수한 항바이러스 활성에 의해 조류 독감 등을 일으키는 바이러스에 대비하여 항바이러스 효과를 부여할 수 있다.

나. 공개특허공보 제10-2005-0118771호(휘산부를 구비한 에어컨)

출원인: 대우일렉트로닉스

케이스에  흡입구와 토출구 사이에 비타민을 함유한 비타민 필터를 배치함으로써 인체에 이로운 비타민을 직접 공급할 수 있어, 피부보습, 미백, 피부노화방지에 효과가 있음

다. 공개특허공보 제10-2005-0023792호(공기조화기 제어장치 및 제어방법)

출원인: 위니아만도
실내 온도와 습도로 산출된 감기 지수를 기초로 하여 이상적인 감기 지수가 되도록 실내 온도 및 습도를 조절함으로써 현재의 실내 환경을 가장 최적의 쾌적한 상태로 유지시키기 위한 공기 조화기 제어 장치 및 그의 제어 방법에 관한 것

라. 공개특허공보 제10-2008-0104934호(공기조화기의 취침운전 제어방법)

출원인 : 삼성전자

인간의 수면 사이클 및 체온의 변화에 실내 온도를 맞추어 사용자가 쾌적한 수면을 취하도록 공기조화기를 제어함