[붙임 1] 휴대폰 세계시장 점유율 추이

자료 출처: 스트래티지애널리틱스(SA) 2009.03

[붙임 2] 휴대폰 기술분야의 연도별 외국인 출원 현황

연도	노키아	소니 에릭슨	모토로라	퀄컴	브로드컴	계
2000	0	-	4	3	-	7
2001	7	-	7	21	-	35
2002	17	-	15	23	-	55
2003	26	1	14	17	-	58
2004	33	0	47	41	-	121
2005	120	2	60	31	-	213
2006	167	5	86	44	-	302
2007	173	2	82	69	141	467
2008	271	11	114	278	105	779

[붙임 3] CR/SDR 및 펨토셀 용어정리

1. CR(Cognitive Radio)

o 기존 무선 서비스 신호를 인지하여 통신 가능한 주파수를 지능적으로 찾아내고 이를 이용하여 기존 서비스에 간섭을 주지 않고 통신하는 기술

o 유휴 스펙트럼을 찾아 환경에 맞는 통신 방식, 주파수 대역폭 등을 능동적으로 판단해 재활용함

서비스 A (TV 대역)		서비스 B (TRS 대역)		서비스 C (WiBro 대역)		서비스 D (무선LAN 대역)
사용중	유휴	사용중	유휴	사용중	유휴	사용중	유휴

센싱

센싱

센싱

센싱

2. SDR(Software Defined Radio)

o 기존에 서로 다른 기기를 사용해야 했던 다양한 방식의 무선통신 서비스를 S/W 변경만으로 통합 수용할 수 있는 기술

o H/W 변경없이 S/W 조작으로 셀룰러, PCS, WiBro, 무선랜 등 다양한 무선통신 서비스를 하나의 단말기로 사용 가능

o 기술과 주파수의 제약을 받지 않고 언제 어디서나 단말기의 교체 없이 서비스 이용

WLAN 망

CDMA 망

WiBro 망

RF 무선 전송부

DSP 칩(SW를 이용하여 재구성)

WLAN 통신

WiBro 통신

CDMA 통신

3. 펨토셀(Femto Cell)

o 초소형 이동통신 기지국을 가정내 유선망에 연결하여, 상대적으로 저

렴한 유선통신망을 통해 휴대폰을 사용하는 기술

o 댁내에 기지국이 위치하므로 전파환경이 개선되며, 이동 단말기의

전력소모가 줄어듦

o 가정내 유선망을 사용하여 데이터를 전송하므로 통신요금 절감