<붙임1> 지열에너지 출원동향

연도	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	계
건수	3	7	5	10	15	29	38	61	49	90	307

<붙임2> 지열냉난방 출원현황

기술내용	지중열교환기	열펌프	기타
비율	49%(150건)	29%(89건)	22%(68건)

<붙임3> 지열냉난방 원리도

지하에 매설한 파이프(1)에 물(또는 부동액)을 순환시키고, 라지에이터(3)에서 순환되는 물과 방안의 온도 차이에 의해서 냉난방을 할 수 있다.

<붙임4> 지중열환기 및 열펌프를 포함한 대표적 출원

발명의 명칭: 지중 열교환기 및 지열이용 열펌프식 공기조화장치

공개번호: 10-2007-3504호

요약: 본 발명의 제조비용을 억제할 수 있고, 열손실을 억제할 수 있는 지중열교환기 및 지열이용 열펌프식 공기조화장치는, 지중에 매설가능하며, 내부를 흐르는 열매의 열을 지중의 흙과의 사이에서 교환가능한 지중열교환기에 있어서, 나선상이며, 내부를 열매가 아래쪽으로 유동가능한 왕로관부와, 그 왕로관부로부터 아래쪽으로 유동한 열매를 지상까지 유도가능한 복로관부를 구비하며, 왕로관부는 소정간격을 두고서 배치되어 있는 한 쌍의 되접는부를 갖는 직선 배관이며, 내부를 열매가 사행하면서 아래쪽으로 유동가능하여도 된다.

공기조화장치는 상술한 지중열교환기로 열교환된 열매와 급기용공기와의 사이에서 열교환하는 물코일, 열매와 내부를 순환하는 순환냉매와의 사이에서 열교환하는 열원측수열교환기, 및 물코일을 경유한 공기와 열교환 후의 순환냉매와의 사이에서 열교환하는 급기측 공기열교환기를 갖는 수열원열펌프를 구비한다.